200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

8

Amplitude

Tsys=[64 70 61]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0829:46 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0829:58 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 71 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0830:11 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 0 4

9

15

Amplitude

Tsys=[64 19 65]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0830:24 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0830:37 6.4s 992kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 71 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0830:50 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0831:02 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[62 75 65]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0831:15 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 71 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0831:28 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 75 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0831:41 6.4s 992kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[63 72 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0831:54 6.4s 999kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0832:06 6.4s 999kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 75 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0832:19 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 73 66]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0832:32 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 71 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0832:45 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 71 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0832:58 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 71 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0833:10 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[62 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0833:23 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 73 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0833:36 6.4s 991kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 73 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0833:49 6.4s 991kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 75 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0834:02 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0834:14 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 76 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0834:27 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[68 72 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0834:40 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 73 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0834:53 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0835:06 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -5 0 5 10 15 x 10^4

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 0 4 7

15

Amplitude

Tsys=[65 76 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0835:18 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[67 75 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0835:31 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

8

Amplitude

Tsys=[64 68 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0835:44 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -20 0 20 40 60 80

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0835:57 6.4s 991kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0836:10 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50

0

50

100

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0836:22 6.4s 999kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[67 74 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0836:35 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 71 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0836:48 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 66]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0837:01 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0837:14 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[63 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0837:26 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 71 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0837:39 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 73 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0837:52 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 73 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0838:05 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0838:18 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 71 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0838:30 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0838:43 6.4s 999kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[63 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0838:56 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[67 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0839:09 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 70 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0839:22 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 70 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0839:34 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 73]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0839:47 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0840:00 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0840:13 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 70 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0840:26 6.4s 992kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

8

Amplitude

Tsys=[64 67 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0840:38 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0840:51 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 72 66]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0841:04 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 71 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0841:17 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 71 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0841:30 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0841:42 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 66]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0841:55 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 73 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0842:08 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -50 0 50 100 150 200

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[67 74 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0842:21 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[68 76 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0842:34 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 72 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0842:46 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[67 75 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0842:59 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[69 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0843:12 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[67 76 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0843:25 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0843:38 6.4s 1000kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 70 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0843:50 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0844:03 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 75 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0844:16 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-200 0 200 400 600

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 75 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0844:29 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[68 74 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0844:42 6.4s 992kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-200 0 200 400 600

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[68 73 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0844:54 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0845:07 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 73 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0845:20 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[62 71 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0845:33 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 75 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0845:46 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0845:58 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0846:11 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 71 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0846:24 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0846:37 6.4s 999kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 65]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0846:50 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[67 76 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0847:02 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0847:15 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 74 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0847:28 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0847:41 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0847:54 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -1 0 1 2 3 x 10^5

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 0 4 7

15

Amplitude

Tsys=[66 76 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0848:06 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0848:19 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -2 0 2 4 6 8 x 10^4

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 0 4 7

15

Amplitude

Tsys=[65 75 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0848:32 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 69 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0848:45 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0848:58 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 71 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0849:10 6.4s 992kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0849:23 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[67 73 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0849:36 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0849:49 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200 -1 0 1 2 3 4 x 10^5

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 0 4 7

15

Amplitude

Tsys=[65 75 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0850:02 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0850:14 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0850:27 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0850:40 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 75 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0850:53 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 73 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0851:06 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0851:18 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0851:31 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[68 74 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0851:44 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0851:57 6.4s 1000kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[62 74 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0852:09 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0852:22 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 75 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0852:35 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 70 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0852:48 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 71 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0853:01 6.4s 993kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[63 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0853:13 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[67 72 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0853:26 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 75 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0853:39 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0853:52 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0854:05 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[66 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0854:17 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300 4

7

Amplitude

Tsys=[64 75 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0854:30 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[67 71 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0854:43 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 75 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0854:56 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-500

0

500

1000

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[68 76 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0855:09 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-1000 0 1000

2000

3000

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 72 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0855:21 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 72 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0855:34 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[67 74 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0855:47 6.4s 997kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 78 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0856:00 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0856:13 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 72]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0856:25 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0856:38 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[63 75 71]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0856:51 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 71 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0857:04 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 73 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0857:17 6.4s 998kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[63 70 68]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0857:29 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 72 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0857:42 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[63 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0857:55 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

8

Amplitude

Tsys=[66 67 66]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0858:08 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0858:21 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 73 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0858:33 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0858:46 6.4s 994kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[65 71 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0858:59 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[67 74 67]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0859:12 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

8

Amplitude

Tsys=[63 75 66]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0859:25 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[64 74 69]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0859:37 6.4s 995kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000

200 400 600 800 1000 1200

-100 0 100 200 300 400

Altitude (km)

Power (K)

0 100 200 300

4

7

Amplitude

Tsys=[66 74 70]K (163K)

Frequency (kHz)

Altitude (km)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 400 600 800 1000

1200

tau0 2004-01-22 0859:50 6.4s 996kW 181.0/81.6

Frequency (kHz)

Alternating code

-20 -10 0 10 20 200 400 600 800 1000