EISCAT UHF RADAR

RT, uhfa, beata, 17 October 2013

Produced@EISCAT-T, 17-Oct-2013 Not for publication - see Rules-of-the-road

Altitude (km)

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 200 400 600 800

Electron Density (m -3)

10^{10}

10^{11}

10^{12}

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 200 400 600 800

Electron Temperature (K)

0 1000

2000

3000

4000

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 200 400 600 800

Ion Temperature (K)

0

1000

2000

3000

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 200 400 600 800

Ion Drift Velocity (ms

-1) (away)

-400

-200 0 200 400

Radar parameters

Power (10kW)

Azimuth(

°)Elevation(

°)System Temperature (K)

Phasepushing (Hz)

UNIVERSAL TIME

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 0 100 200 300

EISCAT Scientific Association